# Teknik veriler

Akülü darbeli tork anahtarı |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Anma gerilimi | V= | 18
Boştaki devir sayısıA)
Ayar 1 | dev/dak | 800
Ayar 2 | dev/dak | 1500
Ayar 3 | dev/dak | 2400
Darbe sayısıA)
Ayar 1 | darbe/dak | 1500
Ayar 2 | darbe/dak | 2300
Ayar 3 | darbe/dak | 3000
TorkA)
Ayar 1 | Nm | 270
Ayar 2 | Nm | 380
Ayar 3 | Nm | 750
Maks. sıkma torkuA) | Nm | 750
Maks. gevşetme torkuA) | Nm | 1000
Makine vidası çapı | mm | M12–M22
Uç girişi |  | ∎ ½"
Ağırlık | kg | 2,1–3,1
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
Çalışma ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Düğme pil | Tip | CR 2032
Veri aktarımı
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy) (Düşük Enerji)
Sinyal mesafesi | sn | 8
Maks. sinyal erişim mesafesiC) | m | 30

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (versiyon 4.1) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.

C)

  Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.