# واجهة المستخدم

تتلخص وظيفة واجهة المستخدم (7)، انظر الصورة B في الاختيار المسبق لعدد اللفات ولوضع التشغيل وبيان حالة العدة الكهربائية.

##

يشير بيان حالة العدة الكهربائية (11) إلى الحالة الحالية للعدة الكهربائية.

لون بيان الحالة | المعنى | العلاج
--- | --- | ---
أخضر | العدة الكهربائية مشغلة وجاهزة للعمل | −
أصفر | تم الوصول إلى درجة حرارة حرجة | قم بإيقاف العدة الكهربائية ودعها تبرد.
شحنة المركم على وشك النفاد | قم بشحن المركم.
أحمر | العدة الكهربائية مفرطة السخونة | دع العدة الكهربائية حتى تبرد.
المركم فارغ | قم بشحن المركم.
وميض باللون الأزرق | العدة الكهربائية متصلة بجهاز جوال/يتم نقل أوضاع الضبط | −

##

يمكن باستخدام زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (15) اختيار عدد اللفات المطلوب بشكل مسبق على 3 درجات. كرر الضغط على الزر (15) إلى أن يتم الإشارة إلى وضع الضبط المرغوب في مبين عدد الدوران (16). يتم تخزين وضع الضبط المختار.

يمكنك الاختيار المسبق لعدد اللفات عن طريق تطبيق Bosch PRO360.

يرتبط عدد اللفات الضروري بقطعة الشغل وظروف العمل ويمكن تقديره من خلال التجربة العملية.

| وضع الضبط الأساسي لعدد اللفات مع المستوى
--- | ---
1 | 2 | 3
ثانية | ثانية | ثانية
عدد مستويات عدد اللفات |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

يمكنك عن طريق زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (15) الاختيار المسبق لعدد اللفات اللازم أثناء التشغيل أيضا.

##

يمكن إقفال واجهة المستخدم وإتاحتها عن طريق وظيفة "قفل واجهة المستخدم" في تطبيق Bosch PRO360.

## القفل والإتاحة عن طريق واجهة المستخدم:

قم بتفعيل وظيفة "(الإتاحة) القفل من الجهاز" في تطبيق Bosch PRO360.

عندئذ تتاح الوظيفة بشكل إضافي بالعدة الكهربائية.

لقفل واجهة المستخدم أو إتاحتها ثبت الزرين وضع (13) والاختيار المسبق لعدد اللفات (15) لمدة 5 ثوان.

إرشاد: عندما تكون الوظيفة "قفل واجهة المستخدم" فعالة، يتم إيقاف تفعيل إعادة الضبط إلى أوضاع ضبط المصنع عن طريق العدة الكهربائية أوتوماتيكيًا.

##

العدة الكهربائية بها وضعي عمل معرفين مسبقا A و B (12). يمكن بشكل إضافي عن طريق تطبيق Bosch PRO360 تحت A و B (12) برمجة أوضاع عمل لتطبيقات مختلفة ومواءمة الأوضاع الموجودة.

للتنقل بين وضعي العمل A و B (12) اضغط على الزر (13).

لمغادرة أوضاع العمل اضغط على زر الاختيار المسبق لعدد اللفات (15).