# Tekniska data

Sladdlös slående skruvdragare |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Märkspänning | V= | 18
TomgångsvarvtalA)
Inställning 1 | v/min | 800
Inställning 2 | v/min | 1500
Inställning 3 | v/min | 2400
SlagfrekvensA)
Inställning 1 | slag/min | 1500
Inställning 2 | slag/min | 2300
Inställning 3 | slag/min | 3 000
VridmomentA)
Inställning 1 | Nm | 270
Inställning 2 | Nm | 380
Inställning 3 | Nm | 750
Max. åtdragningsmomentA) | Nm | 750
Max. lossningsmomentA) | Nm | 1000
Maskinskruv-Ø | mm | M12–M22
Verktygsfäste |  | ∎ ½"
Vikt | kg | 2,1–3,1
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Knappcellsbatteri | Typ | CR 2032
Dataöverföring
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalavstånd | s | 8
Max. signalräckviddC) | m | 30

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall stödja Generic Access Profile (GAP).

C)

  Räckvidden kan variera kraftigt beroende på yttre omständigheter, bland annat vilken mottagare som används. Inne i slutna rum och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, resväskor etc.) kan Bluetooth®-räckvidden vara betydligt mindre.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.