# Technické údaje

Akumulátorový rázový šroubovák |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Jmenovité napětí | V= | 18
Otáčky naprázdnoA)
Nastavení 1 | ot/min | 800
Nastavení 2 | ot/min | 1 500
Nastavení 3 | ot/min | 2 400
Počet příklepůA)
Nastavení 1 | min-1 | 1 500
Nastavení 2 | min-1 | 2 300
Nastavení 3 | min-1 | 3 000
Krouticí momentA)
Nastavení 1 | Nm | 270
Nastavení 2 | Nm | 380
Nastavení 3 | Nm | 750
Max. utahovací momentA) | Nm | 750
Max. povolovací momentA) | Nm | 1 000
Ø strojních šroubů | mm | M12–M22
Upínání nástroje |  | ∎ ½"
Hmotnost | kg | 2,1–3,1
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu a při skladování | °C | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Knoflíková baterie | Typ | CR 2032
Přenos dat
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Vzdálenost signálu | s | 8
Max. dosah signáluC) | m | 30

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Mobilní koncová zařízení musí být kompatibilní se zařízeními Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.1) a podporovat Generic Access Profile (GAP).

C)

  Dosah se může výrazně lišit podle vnějších podmínek, včetně použitého přijímače. Uvnitř uzavřených prostorů a vlivem kovových bariér (např. zdí, regálů, kufrů) může být dosah Bluetooth® výrazně menší.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.