# Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika (7), zob. rys. B, służy do wstępnego wyboru prędkości obrotowej, do wyboru trybu pracy oraz do wskazywania stanu elektronarzędzia.

##

Wskazanie stanu elektronarzędzia (11) sygnalizuje aktualny stan elektronarzędzia.

Kolor wskazania stanu | Znaczenie | Rozwiązanie
--- | --- | ---
Zielony | Elektronarzędzie jest włączone i gotowe do pracy | −
Żółty | Osiągnięta została temperatura krytyczna | Wyłączyć elektronarzędzie i zaczekać, aż ostygnie.
Akumulator jest prawie rozładowany | Naładować akumulator.
Czerwony | Elektronarzędzie uległo przegrzaniu | Zaczekać, aż elektronarzędzie ostygnie.
Akumulator jest rozładowany | Naładować akumulator.
Niebieski, miga | Elektronarzędzie jest połączone z urządzeniem mobilnym/trwa przesyłanie ustawień | −

##

Za pomocą przycisku wstępnego wyboru prędkości obrotowej (15) można wybrać żądaną prędkość obrotową w trzech zakresach. Nacisnąć przycisk (15) tyle razy, aż żądane ustawienie pojawi się we wskazaniu prędkości obrotowej (16). Wybrane ustawienie zostanie zapisane.

Prędkość obrotową można wybrać także w aplikacji Bosch PRO360.

Wymagana prędkość obrotowa zależna jest od rodzaju materiału oraz warunków pracy i można ją ustalić metodą prób praktycznych.

| Ustawienie podstawowe: prędkość obrotowa danego zakresu
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Liczba zakresów prędkości obrotowej |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Za pomocą przycisku wstępnego wyboru prędkości obrotowej (15) można ustawić żądaną prędkość obrotową także podczas pracy urządzenia.

##

Interfejs użytkownika można zablokować lub odblokować w aplikacji Bosch PRO360, korzystając z funkcji „Blokada interfejsu użytkownika”.

## Zablokowanie i odblokowanie za pomocą interfejsu użytkownika:

W aplikacji Bosch PRO360 należy aktywować funkcję „(Od)blokuj w urządzeniu”.

Funkcja jest teraz dodatkowo udostępniona w elektronarzędziu.

Aby zablokować lub odblokować interfejs użytkownika, należy nacisnąć i przytrzymać oba przyciski trybu (13) i wstępnego wyboru prędkości obrotowej (15) przez 5 sekund.

WSKAZÓWKA: Jeśli funkcja „Blokada interfejsu użytkownika” jest aktywna przywracanie ustawień fabrycznych w elektronarzędziu jest automatycznie wyłączane.

##

Elektronarzędzie posiada 2 zdefiniowane tryby pracy A i B (12). W aplikacji Bosch PRO360 tryby A i B (12) można dodatkowo zaprogramować, a także zmodyfikować istniejące tryby pod kątem różnych zastosowań.

Aby przełączać się pomiędzy trybami pracy A i B (12), należy nacisnąć przycisk (13).

Aby wyjść z ustawień trybów pracy, należy nacisnąć przycisk wstępnego wyboru prędkości obrotowej (15).