# Műszaki adatok

Akkumulátoros ütvecsavarozógép |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Névleges feszültség | V= | 18
Üresjárati fordulatszámA)
1. beállítás | perc–1 | 800
2. beállítás | perc–1 | 1500
3. beállítás | perc–1 | 2400
ÜtésszámA)
1. beállítás | perc–1 | 1500
2. beállítás | perc–1 | 2300
3. beállítás | perc–1 | 3000
ForgatónyomatékA)
1. beállítás | Nm | 270
2. beállítás | Nm | 380
3. beállítás | Nm | 750
Max. meghúzási nyomatékA) | Nm | 750
Max. kioldó nyomatékA) | Nm | 1000
Gépcsavar-Ø | mm | M12–M22
Szerszámbefogó egység |  | ∎ ½"
Súly | kg | 2,1–3,1
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Gombelem | Típus | CR 2032
Adatátvitel
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
A jelek közötti távolság | s | 8
Jel maximális hatótávolságaC) | m | 30

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  A mobil végberendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a Bluetooth®-Low-Energy-készülékekkel (4.1. verzió) és támogatniuk kell a Generic Access Profile-t (GAP).

C)

  A hatótávolság a külső feltételektől függően, beleértve ebbe az alkalmazásra kerülő vevőkészüléket is, erősen változó lehet. Zárt helyiségekben és fémes akadályok (például falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatótávolság lényegesen alacsonyabb lehet.

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.