# Технические данные

Аккумуляторный шуруповерт ударного действия |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Число оборотов холостого ходаA)
Настройка 1 | об/мин | 800
Настройка 2 | об/мин | 1500
Настройка 3 | об/мин | 2400
Частота ударовA)
Настройка 1 | уд./мин | 1500
Настройка 2 | уд./мин | 2300
Настройка 3 | уд./мин | 3000
Крутящий моментA)
Настройка 1 | Н·м | 270
Настройка 2 | Н·м | 380
Настройка 3 | Н·м | 750
Макс. момент затяжкиA) | Н·м | 750
Макс. момент отвинчиванияA) | Н·м | 1000
Диам. шурупов с метрической резьбой | мм | M12–M22
Патрон для инструмента |  | ∎ ½"
Вес | кг | 2,1–3,1
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатации и во время хранения | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Кнопочный элемент питания | Тип | CR 2032
Передача данных
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Интервал сигнала | с | 8
Макс. дальность сигналаC) | м | 30

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Мобильные терминалы должны быть совместимы с устройствами Bluetooth® с низким энергопотреблением (версия 4.1) и должны поддерживать стандарт Generic Access Profile (GAP).

C)

  Дальность сигнала может значительно различаться в зависимости от внешних условий, включая используемые приемники. Внутри закрытых помещений и сквозь металлические препятствия (например, стены, полки, чехлы и т.д.) дальность прохождения сигнала Bluetooth® может значительно сокращаться.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.