# 제품 사양

충전 임팩트 드라이버 |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
품번 |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
정격 전압 | V= | 18
무부하 속도A)
설정 1 | min-1 | 800
설정 2 | min-1 | 1500
설정 3 | min-1 | 2400
타격 속도A)
설정 1 | min-1 | 1500
설정 2 | min-1 | 2300
설정 3 | min-1 | 3000
토크A)
설정 1 | Nm | 270
설정 2 | Nm | 380
설정 3 | Nm | 750
최대 조임 토크A) | Nm | 750
최대 풀림 토크A) | Nm | 1000
작은 나사 직경 | mm | M12–M22
툴 홀더 |  | ∎ ½"
중량 | kg | 2.1–3.1
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35
작동 시 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50
권장하는 배터리 |  | GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
동전형 배터리 | 타입 | CR 2032
데이터 전송
블루투스®B) |  | 블루투스® 4.1 (Low Energy)
신호 간격 | s | 8
최대 신호 도달 범위C) | m | 30

A)

  배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨

B)

  모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.1)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.

C)

  도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.