# Gebruikersinterface

De gebruikersinterface (7), zie afbeelding B, dient voor de toerentalinstelling, het kiezen van de werkmodus en voor het aanduiden van de toestand van het elektrische gereedschap.

##

De toestandsaanduiding elektrisch gereedschap (11) signaleert de actuele toestand van het elektrische gereedschap.

Kleur statusaanduiding | Betekenis | Verhelpen
--- | --- | ---
Groen | Elektrisch gereedschap ingeschakeld en klaar voor gebruik | –
Geel | Kritieke temperatuur bereikt | Schakel het elektrische gereedschap uit en laat het afkoelen.
Accu bijna leeg | Laad de accu.
Rood | Elektrisch gereedschap oververhit | Laat het elektrische gereedschap afkoelen.
Accu leeg | Laad de accu.
Blauw knipperend | Elektrisch gereedschap is met mobiel apparaat verbonden/instellingen worden overgebracht | –

##

Met de toets voor toerentalinstelling (15) kunt u het noodzakelijke toerental in 3 standen instellen. Druk zo vaak op de toets (15) tot de gewenste instelling in de toerentalaanduiding (16) te zien is. De gekozen instelling wordt opgeslagen.

U kunt de toerentalinstelling ook via de Bosch PRO360-app uitvoeren.

Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald worden.

| Basisinstelling toerental bij stand
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Aantal toerentalstanden |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Met de toets voor toerentalinstelling (15) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens het gebruik instellen.

##

De gebruikersinterface kan via de functie "Blokkering gebruikersinterface" in de Bosch PRO360-app geblokkeerd en gedeblokkeerd worden.

## Blokkeren en deblokkeren via de gebruikersinterface:

Activeer de functie "(De)Blokkeren van het apparaat" in de Bosch PRO360-app.

De functie is nu tevens op het elektrisch gereedschap vrijgeschakeld.

Om de gebruikersinterface te blokkeren resp. deblokkeren, de beide toetsen Modus (13) en Toerentalinstelling (15) 5 seconden ingedrukt houden.

AANWIJZING: Als de functie "Blokkering gebruikersinterface" actief is, wordt het terugzetten naar fabrieksinstellingen via het elektrisch gereedschap automatisch gedeactiveerd.

##

Het elektrische gereedschap beschikt over 2 voorgedefinieerde werkmodi A en B (12). U kunt via de Bosch PRO360-app bovendien onder A en B (12) werkmodi voor verschillende toepassingen programmeren en bestaande modi aanpassen.

Om tussen de werkmodi A en B (12) te wisselen, drukt u op de toets (13).

Om de werkmodi te verlaten, drukt u op de toets toerentalinstelling (15).