# Tekniset tiedot

Akkuiskuruuvinväännin |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimellisjännite | V= | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA)
Asetus 1 | min-1 | 800
Asetus 2 | min-1 | 1 500
Asetus 3 | min-1 | 2 400
IskulukuA)
Asetus 1 | min-1 | 1 500
Asetus 2 | min-1 | 2 300
Asetus 3 | min-1 | 3 000
VääntömomenttiA)
Asetus 1 | Nm | 270
Asetus 2 | Nm | 380
Asetus 3 | Nm | 750
Suurin kiristysmomenttiA) | Nm | 750
Suurin irrotusmomenttiA) | Nm | 1 000
Koneruuvin Ø | mm | M12–M22
Käyttötarvikkeen pidin |  | ∎ ½"
Paino | kg | 2,1–3,1
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ja säilytyksessä | °C | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Nappiparisto | Tyyppi | CR 2032
Tiedonsiirto
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaaliväli | s | 8
Signaalin enimmäiskantamaC) | m | 30

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 8.0Ah kanssa.

B)

  Mobiililaitteiden täytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-Energy-laitteiden (versio 4.1) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pääsyprofiilia.

C)

  Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja käytettävän vastaanottimen mukaan. Suljetuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi seinät, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus voi olla huomattavasti pienempi.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.