# Технічні характеристики

Акумуляторний ударний гвинтоверт |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 18
Частота обертання холостого ходуA)
Налаштування 1 | об/хв | 800
Налаштування 2 | об/хв | 1 500
Налаштування 3 | об/хв | 2 400
Число ударівA)
Налаштування 1 | уд./хв | 1 500
Налаштування 2 | уд./хв | 2300
Налаштування 3 | уд./хв | 3000
Обертальний моментA)
Налаштування 1 | Н·м | 270
Налаштування 2 | Н·м | 380
Налаштування 3 | Н·м | 750
Макс. момент затягуванняA) | Н·м | 750
Макс. момент вигвинчуванняA) | Н·м | 1000
Ø машинних гвинтів | мм | M12–M22
Патрон |  | ∎ ½"
Вага | кг | 2,1–3,1
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Мініатюрний елемент живлення | Тип | CR 2032
Передача даних
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Інтервал сигналу | с | 8
Макс. дальність сигналуC) | м | 30

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Мобільні термінали повинні бути сумісні з пристроями Bluetooth® з низьким енергоспоживанням (версія 4.1) і повинні підтримувати стандарт Generic Access Profile (GAP).

C)

  Дальність сигналу може значно відрізнятися залежно від зовнішніх умов, включаючи використовувані приймачі. Всередині закритих приміщень і крізь металеві перешкоди (напр., стіни, полиці, чохли тощо) дальність проходження сигналу Bluetooth® може значно скорочуватись.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.