# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis smūginis suktuvas |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA)
Nustatymas 1 | min–1 | 800
Nustatymas 2 | min–1 | 1500
Nustatymas 3 | min–1 | 2400
Smūgių skaičiusA)
Nustatymas 1 | min–1 | 1500
Nustatymas 2 | min–1 | 2300
Nustatymas 3 | min–1 | 3000
Užveržimo momentasA)
Nustatymas 1 | Nm | 270
Nustatymas 2 | Nm | 380
Nustatymas 3 | Nm | 750
Maks. užveržimo momentasA) | Nm | 750
Maks. atsukimo momentasA) | Nm | 1000
Mašininių varžtų Ø | mm | M12–M22
Įrankių įtvaras |  | ∎ ½"
Svoris | kg | 2,1–3,1
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Tabletės formos elementas | Tipas | CR 2032
Duomenų perdavimas
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 („Low Energy“)
Intervalas tarp signalų | s | 8
Maks. signalo veikimo nuotolisC) | m | 30

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Mobilieji galiniai prietaisai turi būti tinkami naudoti su „Bluetooth®-Low-Energy“ prietaisais (4.1 versija) ir palaikyti „Generic Access Profile“ (GAP).

C)

  Veikimo nuotolis, priklausomai nuo išorinių sąlygų, taip pat ir nuo naudojamo imtuvo, gali labai skirtis. Uždarose patalpose ir dėl metalinių barjerų (pvz., sienų, lentynų, lagaminų ir kt.) Bluetooth® veikimo nuotolis gali labai sumažėti.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.