# Technische Daten

Akku-Schlagschrauber |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
LeerlaufdrehzahlA)
Einstellung 1 | min-1 | 800
Einstellung 2 | min-1 | 1500
Einstellung 3 | min-1 | 2400
SchlagzahlA)
Einstellung 1 | min-1 | 1500
Einstellung 2 | min-1 | 2300
Einstellung 3 | min-1 | 3000
DrehmomentA)
Einstellung 1 | Nm | 270
Einstellung 2 | Nm | 380
Einstellung 3 | Nm | 750
Max. AnzugsmomentA) | Nm | 750
Max. LösemomentA) | Nm | 1000
Maschinenschrauben-Ø | mm | M12–M22
Werkzeugaufnahme |  | ∎ ½"
Gewicht | kg | 2,1–3,1
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Knopfzelle | Typ | CR 2032
Datenübertragung
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalabstand | s | 8
max. SignalreichweiteC) | m | 30

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah

B)

  Die mobilen Endgeräte müssen kompatibel zu Bluetooth® Low-Energy-Geräten (Version 4.1) sein und das Generic Access Profile (GAP) unterstützen.

C)

  Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer sein.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.