# Τεχνικά στοιχεία

Μπουλονόκλειδο μπαταρίας |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
Ρύθμιση 1 | min–1 | 800
Ρύθμιση 2 | min–1 | 1.500
Ρύθμιση 3 | min–1 | 2.400
Αριθμός κρούσεωνA)
Ρύθμιση 1 | min–1 | 1.500
Ρύθμιση 2 | min–1 | 2.300
Ρύθμιση 3 | min–1 | 3.000
Ροπή στρέψηςA)
Ρύθμιση 1 | Nm | 270
Ρύθμιση 2 | Nm | 380
Ρύθμιση 3 | Nm | 750
Μέγ. ροπή σύσφιγξηςA) | Nm | 750
Μέγ. ροπή λυσίματοςA) | Nm | 1.000
Βίδες μηχανών Ø | mm | M12–M22
Υποδοχή εξαρτήματος |  | ∎ ½"
Βάρος | kg | 2,1–3,1
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Μπαταρία τύπου κουμπιού | Τύπος | CR 2032
Μεταφορά δεδομένων
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Απόσταση σήματος | s | 8
Μέγιστη εμβέλεια σήματοςC) | m | 30

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Οι φορητές τερματικές συσκευές πρέπει να είναι συμβατές με τις συσκευές Low-Energy Bluetooth® (έκδοση 4.1) και να υποστηρίζουν το Generic Access Profile (GAP).

C)

  Η εμβέλεια ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιούμενης συσκευής λήψης. Εντός κλειστών χώρων και λόγω μεταλλικών εμποδίων (π.χ. τοίχοι, ράφια, κασετίνες κλπ.) μπορεί η εμβέλεια Bluetooth® να είναι σημαντικά μικρότερη.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.