# Interface de utilizador

A interface de utilizador (7), ver figura B, é utilizada para a pré-seleção da velocidade de rotação e para a pré-seleção do modo de trabalho, bem como para a indicação do estado da ferramenta elétrica.

##

A indicação do estado da ferramenta elétrica (11) sinaliza o estado atual da ferramenta elétrica.

Cor da indicação de estado | Significado | Solução
--- | --- | ---
Verde | Ferramenta elétrica ligada e operacional | −
Amarelo | Temperatura crítica alcançada | Desligue a ferramenta elétrica e aguarde que ela arrefeça.
Bateria quase vazia | Carregue a bateria.
Vermelho | Ferramenta elétrica sobreaquecida | Deixe a ferramenta elétrica arrefecer.
Bateria descarregada | Carregue a bateria.
Azul intermitente | Ligar a ferramenta elétrica ao aparelho terminal móvel/as definições são transferidas | −

##

Com a tecla pré-seleção da velocidade de rotação (15) pode pré-selecionar o número de rotações/impactos necessário em 3 níveis. Prima a tecla (15) as vezes necessárias até que seja indicado o ajuste desejado na indicação do número de rotações (16). O ajuste selecionado fica guardado.

Também pode pré-selecionar a pré-seleção da velocidade de rotação através da aplicação Bosch PRO360.

O número de rotações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser determinado por tentativas.

| Definição base do número de rotações por nível
--- | ---
1 | 2 | 3
[r.p.m.] | [r.p.m.] | [r.p.m.]
Número de níveis de rotação |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Com a tecla para a pré-seleção da velocidade de rotação (15) pode pré-selecionar a velocidade de rotação necessária mesmo durante o funcionamento.

##

A interface de utilizador pode ser bloqueada e desbloqueada através da função "Bloqueio da interface de utilizador" na aplicação Bosch PRO360.

## Bloquear e desbloquear através da interface de utilizador:

Ative a função "(Des)bloquear a ferramenta" na aplicação Bosch PRO360.

A função está agora desbloqueada adicionalmente na ferramenta elétrica.

Para bloquear ou desbloquear a interface de utilizador, mantenha as duas teclas Modo (13) e Pré-seleção da velocidade de rotação (15) premidas durante 5 segundos.

NOTA: Quando a função "Bloqueio da interface de utilizador" está ativa, a reposição para as definições de fábrica através da ferramenta elétrica é desativada automaticamente.

##

A ferramenta elétrica dispõe de 2 modos de trabalho A e B (12). Com a aplicação Bosch PRO360 ainda pode, nos modos de trabalho A e B (12), programar diferentes aplicações e adaptar os modos existentes.

Para alternar entre o modo de trabalho A e B (12), prima a tecla (13).

Para sair do modo de trabalho, prima a tecla pré-seleção da velocidade (15).