# Tekniske data

Akku-slagboremaskine |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nominel spænding | V= | 18
Omdrejningstal, ubelastetA)
Indstilling 1 | o/min | 800
Indstilling 2 | o/min | 1500
Indstilling 3 | o/min | 2400
SlagtalA)
Indstilling 1 | slag/min | 1500
Indstilling 2 | slag/min | 2300
Indstilling 3 | slag/min | 3000
DrejningsmomentA)
Indstilling 1 | Nm | 270
Indstilling 2 | Nm | 380
Indstilling 3 | Nm | 750
Maks. tilspændingsmomentA) | Nm | 750
Maks. løsnemomentA) | Nm | 1000
Maskinskrue-Ø | mm | M12-M22
Værktøjsholder |  | ∎ ½"
Vægt | kg | 2,1-3,1
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Knapcellebatteri | Type | CR 2032
Dataoverførsel
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signalafstand | s | 8
Maks. signalrækkeviddeC) | m | 30

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  De mobile modtagerenheder skal være kompatible med Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understøtte Generic Access Profile (GAP).

C)

  Rækkevidden kan variere kraftigt afhængigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vægge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-rækkevidden være væsentligt mindre.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.