# Naudotojo sąsaja

Naudotojo sąsaja (7), žr. B pav., yra skirta elektrinio įrankio sūkių skaičiui nustatyti ir darbo režimui parinkti bei veikimo būsenai parodyti.

##

Elektrinio įrankio būsenos indikatorius (11) rodo esamą elektrinio įrankio būklę.

Būsenos indikatoriaus spalva | Reikšmė | Šalinimas
--- | --- | ---
Žalia | Elektrinis įrankis įjungtas ir parengtas eksploatuoti | −
Geltona | Pasiekta kritinė temperatūra | Elektrinį įrankį išjunkite ir palaukite, kol jis atvės.
Akumuliatorius beveik išsikrovęs | Įkraukite akumuliatorių.
Raudona | Elektrinis įrankis perkaito | Palaukite, kol elektrinis įrankis atvės.
Akumuliatorius išsikrovęs | Įkraukite akumuliatorių.
Mirksi mėlynai | Elektrinis įrankis sujungtas su mobiliuoju galiniu prietaisu/ perkeliami nustatymai | −

##

Mygtuku (15) galite nustatyti reikiamą sūkių skaičių 3 pakopomis. Pakartotinai spauskite mygtuką (15), kol sūkių skaičiaus indikatorius (16) parodys tinkamą nustatymą. Pasirinktas nustatymas išsaugomas.

Sūkių skaičiaus išankstinį nustatymą galite atlikti ir naudodamiesi „Bosch PRO360“ programėle.

Reikiamas sūkių skaičius priklauso nuo ruošinio medžiagos ir darbo sąlygų; jį nustatyti galima praktiniais bandymais.

| Sūkių skaičiaus pagrindinis nustatymas, esant pakopai
--- | ---
1 | 2 | 3
[min–1] | [min–1] | [min–1]
Sūkių skaičiaus pakopų kiekis |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

Sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo mygtuku (15) reikiamą sūkių skaičių galite nustatyti net ir įrankiui veikiant.

##

Naudojantis programėlės „Bosch PRO360“ funkcija „Naudotojo sąsaja“, galima užblokuoti ir atblokuoti naudotojo sąsają.

## Užblokavimas ir atblokavimas naudojantis naudotojo sąsaja:

Programėlėje „Bosch PRO360“ suaktyvinkite funkciją „Prietaiso (atblokavimas) užblokavimas“.

Dabar funkcija papildomai yra atblokuota elektriniame įrankyje.

Norėdami užblokuoti arba atblokuoti naudotojo sąsają, 5 sekundes laikykite paspaudę abu mygtukus, t. y. režimo mygtuką (13) ir sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo mygtuką (15).

NUORODA: jei funkcija „Naudotojo sąsaja“ yra suaktyvinta, gamyklinių nustatymų atkūrimas elektriniu įrankiu automatiškai deaktyvinamas.

##

Elektrinis įrankis yra su 2 iš anksto nustatytais darbo režimais A ir B (12). Naudodamiesi „Bosch PRO360“ programėle, punktuose PRO360 A ir B (12) darbo režimus galite užprogramuoti įvairiems naudojimo atvejams ir priderinti esamą režimą.

Norėdami perjungti iš darbo režimo A į B (12) ir atvirkščiai, paspauskite mygtuką (13).

Norėdami išeiti iš darbo režimo, paspauskite sūkių skaičiaus išankstinio nustatymo mygtuką (15).