# Interface utilisateur

L’interface utilisateur (7), voir figure B, sert à la présélection de vitesse, à la présélection du mode de fonctionnement et à l’affichage d’état de l’outil électroportatif.

##

L’indicateur d’état (11) signale l’état actuel de l’outil électroportatif.

Couleur de la LED d’état | Signification | Remède
--- | --- | ---
Vert | Outil électroportatif allumé et prêt à l’emploi | −
Jaune | Température critique atteinte | Éteignez l’outil électroportatif et laissez-le refroidir.
Batterie presque vide | Rechargez la batterie.
Rouge | Outil électroportatif en surchauffe | Laissez refroidir l’outil électroportatif.
Batterie vide | Rechargez la batterie.
Bleu clignotant | L’outil électroportatif est connecté à un appareil mobile ou des réglages sont en train d’être transmis | −

##

La touche de présélection (15) offre le choix entre 3 plages de régime différentes. Actionnez la touche (15) de façon répétée jusqu’à ce qu’apparaisse le réglage souhaité au niveau de l’indicateur de vitesse (16). La position sélectionnée est mémorisée.

Vous pouvez aussi effectuer la présélection de vitesse via l’application Bosch PRO360.

La vitesse de rotation nécessaire dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée en effectuant un essai de fraisage.

| Réglage de base de la vitesse de rotation dans la position
--- | ---
1 | 2 | 3
[tr/min] | [tr/min] | [tr/min]
Nombre de vitesses |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

La touche de présélection de vitesse (15) permet de présélectionner la plage de vitesses de rotation souhaitée, même quand l’outil électroportatif est en marche.

##

L’interface utilisateur peut être bloquée et débloquée dans l’application Bosch PRO360 à l’aide de la fonction « Blocage de l’interface utilisateur ».

## Blocage et déblocage via l’interface utilisateur :

Activez la fonction « (Dé)blocage de l’outil » dans l’application Bosch PRO360.

La fonction est désormais aussi disponible sur l’outil électroportatif.

Pour bloquer et débloquer l’interface utilisateur, maintenez les deux touches Mode (13) et Présélection de vitesse (15) actionnées pendant 5 secondes.

REMARQUE : Quand la fonction « Blocage de l’interface utilisateur » est active, la réinitialisation aux réglages usine à partir de l’outil électroportatif est automatiquement désactivée.

##

L’outil électroportatif dispose de 2 modes de fonctionnement prédéfinis : A et B (12). Vous pouvez via l’application Bosch PRO360 personnaliser les modes de fonctionnement A et B (12) pour des applications spécifiques et adapter les modes existants.

Pour commuter entre les modes A et B (12), actionnez la touche (13).

Pour quitter les modes de fonctionnement, actionnez la touche Présélection de vitesse (15).