# Datos técnicos

Atornilladora de impacto accionada por acumulador |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensión nominal | V= | 18
Número de revoluciones en vacíoA)
Ajuste 1 | min-1 | 800
Ajuste 2 | min-1 | 1500
Ajuste 3 | min-1 | 2400
Número de impactosA)
Ajuste 1 | min-1 | 1500
Ajuste 2 | min-1 | 2300
Ajuste 3 | min-1 | 3000
Par de aprieteA)
Ajuste 1 | Nm | 270
Ajuste 2 | Nm | 380
Ajuste 3 | Nm | 750
Máx. par de aprieteA) | Nm | 750
Máx. par de soltadoA) | Nm | 1000
Ø de tornillos de máquina | mm | M12–M22
Portaherramientas |  | ∎ ½"
Peso | kg | 2,1–3,1
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Pila en forma de botón | Modelo | CR 2032
Transmisión de datos
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distancia de señal | s | 8
Máx. alcance de señalC) | m | 30

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Los aparatos finales móviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth®-Low-Energy (versión 4.1) y asistir el Generic Access Profile (GAP).

C)

  El alcance puede variar fuertemente según las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y por barreras metálicas (p. ej. paredes, estanterías, maletas, etc.), el alcance del Bluetooth® puede ser menor.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.