# Tehnilised andmed

Akulöökmutrikeeraja |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA)
Seade 1 | min–1 | 800
Seade 2 | min–1 | 1500
Seade 3 | min–1 | 2400
LöögikiirusA)
Seade 1 | min–1 | 1500
Seade 2 | min–1 | 2300
Seade 3 | min–1 | 3000
PöördemomentA)
Seade 1 | Nm | 270
Seade 2 | Nm | 380
Seade 3 | Nm | 750
Max pingutusmomentA) | Nm | 750
Max vabastusmomentA) | Nm | 1000
Masinakruvide Ø | mm | M12–M22
Tööriista kinnituskoht |  | ∎ ½"
Kaal | kg | 2,1–3,1
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamisel ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Nööppatarei | Tüüp | CR 2032
Andmete ülekandmine
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Signaalide intervall | s | 8
Signaali max ulatusC) | m | 30

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Mobiilsed lõppseadmed peavad olema ühildatavad Bluetooth®-Low-Energy-seadmetega (versioon 4.1) ja toetama Generic Access Profile (GAP).

C)

  Ulatus võib olenevalt välistest tingimustest, sh kasutatavast vastuvõtuseadmest, tugevalt varieeruda. Suletud ruumides ja metallpiirete tõttu (nt seinad, riiulid, kohvrid jms) võib Bluetooth®-i ulatus olla oluliselt väiksem.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.