# Dados técnicos

Aparafusadora de percussão sem fio |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
N.º de rotações em vazioA)
Ajuste 1 | r.p.m. | 800
Ajuste 2 | r.p.m. | 1500
Ajuste 3 | r.p.m. | 2400
N.º de impactosA)
Ajuste 1 | i.p.m. | 1500
Ajuste 2 | i.p.m. | 2300
Ajuste 3 | i.p.m. | 3000
BinárioA)
Ajuste 1 | Nm | 270
Ajuste 2 | Nm | 380
Ajuste 3 | Nm | 750
Binário máx. de apertoA) | Nm | 750
Binário máx. de afrouxamentoA) | Nm | 1000
Ø parafusos comuns | mm | M12–M22
Encabadouro da ferramenta |  | ∎ ½"
Peso | kg | 2,1–3,1
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Pilha botão | Tipo | CR 2032
Transferência de dados
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Distância do sinal | s | 8
Alcance máx. do sinalC) | m | 30

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).

C)

  O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p.ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.