# مشخصات فنی

پیچ گوشتی ضربه ‌ای شارژی |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18
سرعت در حالت آزادA)
تنظیم 1 | min-1 | 800
تنظیم 2 | min-1 | 1500
تنظیم 3 | min-1 | 2400
تعداد ضربهA)
تنظیم 1 | min-1 | 1500
تنظیم 2 | min-1 | 2300
تنظیم 3 | min-1 | 3000
گشتاورA)
تنظیم 1 | Nm | 270
تنظیم 2 | Nm | 380
تنظیم 3 | Nm | 750
حداکثر گشتاور محکم کردنA) | Nm | 750
حداکثر گشتاور باز کردنA) | Nm | 1000
قطر پیچ کاری صنعتی | mm | M12–M22
ابزارگیر |  | ∎ ‎½"‎
وزن | kg | ‎2,1–3,1‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کار و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ProCORE18V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... ‎GAL 36...‎‎‎‎
باتری دکمه ای | نوع | CR 2032
انتقال اطلاعات
Bluetooth®‎‏B) |  | Bluetooth® 4.1 ‎(Low Energy)‎
فاصله سیگنال | s | 8
حداکثر دامنه سیگنالC) | m | 30

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  دستگاههای همرا بایستی با دستگاههای Bluetooth®‎ Low Energy ‎(Version 4.1)‎ متناسب باشند و Generic Access Profile ‎(GAP)‎ را تحت پوشش قرار دهند.

C)

  میدان دریافت ممکن است برحسب شرایط خارجی، به انضمام دستگاه دریافت کننده به شدت تغییر کند. در مکانهای بسته و توسط موانع فلزی (مانند دیوارها، قفسه ها، چمدان ها و غیره) ممکن است میدان دریافت Bluetooth®‎ به طور واضح کمتر شود.

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.