# Interfaccia di comando

L’interfaccia di comando (7), vedere fig. B, serve per preselezionare il numero di giri e selezionare la modalità operativa nonché per visualizzare lo stato dell’elettroutensile.

##

L’indicatore di stato dell’elettroutensile (11) segnala lo stato attuale dell’elettroutensile.

Colore indicatore di stato | Significato | Rimedio
--- | --- | ---
Verde | Elettroutensile acceso e pronto all’uso | −
Giallo | Temperatura critica raggiunta | Spegnere l’elettroutensile e lasciarlo raffreddare.
Batteria quasi scarica | Ricaricare la batteria.
Rosso | Elettroutensile surriscaldato | Lasciar raffreddare l’elettroutensile.
Batteria scarica | Ricaricare la batteria.
Luce blu lampeggiante | Elettroutensile collegato a dispositivo mobile/trasferimento delle impostazioni in corso | −

##

Il tasto di preselezione del numero di giri (15) consente di preselezionare su 3 livelli il numero di giri necessario. Premere il tasto (15) sino a visualizzare l’impostazione desiderata sull’indicatore del numero di giri (16). L’impostazione desiderata verrà memorizzata.

È possibile preselezionare il numero di giri anche tramite l’app Bosch PRO360 App.

La velocità necessaria dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.

| Impostazione base del numero di giri, al livello
--- | ---
1 | 2 | 3
giri/min | giri/min | giri/min
Numero di livelli del numero di giri |  |  |
3 | 0–800 | 0–1500 | 0–2400

L’apposito tasto (15) consente di preselezionare il numero di giri dell’utensile anche durante il funzionamento.

##

Tramite la funzione «Blocco interfaccia di comando» nell’app Bosch PRO360, è possibile bloccare e sbloccare l’interfaccia di comando.

## Bloccaggio e sbloccaggio tramite l’interfaccia di comando:

Attivare la funzione «Sbloccaggio/bloccaggio dell’utensile» nell’app Bosch PRO360.

Ora la funzione è attivata anche nell’elettroutensile.

Per bloccare o sbloccare l’interfaccia di comando, tenere premuti contemporaneamente per 5 secondi il tasto modalità (13) e il tasto di preselezione del numero di giri (15).

AVVERTENZA: se la funzione «Blocco interfaccia di comando» è attiva, viene automaticamente disattivato il ripristino delle impostazioni di fabbrica tramite l’elettroutensile.

##

L’elettroutensile dispone di 2 modalità operative predefinite: A e B (12). Tramite l’app Bosch PRO360 è inoltre possibile, sotto le modalità operative A e B (12), programmare sottomodalità operative per applicazioni diverse e adattare le modalità esistenti.

Per commutare fra le modalità operative A e B (12), premere il tasto (13).

Per uscire dalle modalità operative, premer il tasto di preselezione del numero di giri (15).