# Informacije o buci/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene u skladu sa 62841-2-2.

Pod A klasifikovan nivo zvučnog pritiska električnog alata tipično iznosi: nivo zvučnog pritiska 101 dB(A); nivo zvučne snage 109 dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.

Nosite zaštitu za sluh!

##

Ukupne vrednosti vibracije ah (vektorski zbir tri pravca) i nesigurnost K utvrđeni prema 62841-2-2:

##

Stezanje zavrtanja i navrtki maksimalno dozvoljene veličine: ah = 18,9 m/s2, K = 1,5 m/s2

Nivo vibracija i vrednosti emisije buke, koji su navedeni u ovim uputstvima, su iz‌mereni prema standardizovanom mernom postupku i mogu se koristiti za međusobno poređenje električnih alata. Pogodni su i za privremenu procenu emisije vibracije i buke.

Navedeni nivo vibracija i vrednost emisije buke predstavljaju realnu upotrebu električnog alata. Međutim, ako se elek‌trični alat upotrebljava za druge namene, sa dru‌gim umetnim alatima ili ako se nedovoljno održa‌va, može doći do odstupanja nivoa vibracija i vrednosti emisije buke. Ovo može u značajnoj meri povećati emisiju vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Za tačnu procenu emisije vibracija i buke tre‌balo bi uzeti u obzir i vreme u kojem je uređaj isključen ili u situaciji da radi, ali nije zaista u upo‌tre‌bi. Ovo može značajno redukovati emisije vibracija i buke tokom celokupnog perioda korišćenja.

Utvrdite dodatne sigurnosne mere radi zaštite korisnika od delovanja vibracija kao na primer: održa‌vanje električnog alata i umetnog alata, održa‌vanje toplih ruku, organizacija radnih postupaka.