# Caractéristiques techniques

Visseuse à choc sans fil |  | GDS 18V-750 C
--- | --- | ---
Référence |  | ‎‎‎‎‎‎‎3 601 JL9 0..‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Régime à videA)
Position 1 | tr/min | 800
Position 2 | tr/min | 1 500
Position 3 | tr/min | 2 400
Fréquence de frappeA)
Position 1 | min-1 | 1 500
Position 2 | min-1 | 2 300
Position 3 | min-1 | 3 000
CoupleA)
Position 1 | Nm | 270
Position 2 | Nm | 380
Position 3 | Nm | 750
Couple de serrage maxiA) | Nm | 750
Couple de dévissage maxiA) | Nm | 1 000
Ø de vis | mm | M12–M22
Porte-outil |  | ∎ ½"
Poids | kg | 2,1–3,1
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Pile bouton | Type | CR 2032
Transmission de données
Bluetooth®B) |  | Bluetooth® 4.1 (Low Energy)
Rapport signal/bruit | s | 8
Portée de signal maximaleC) | m | 30

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.1) et prendre en charge le profil GAP [Generic Access Profile (GAP)].

C)

  La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.