# Instalimi

- Kushtojini vëmendje tensionit të rrymës! Tensioni i burimit të energjisë duhet të korrespondojë me informacionin në tabelën e llojit të fshesës me korrent.

- Informohuni rreth rregulloreve/ligjeve të zbatueshme në lidhje me trajtimin e pluhurave të rrezikshëm në vendin tuaj.

Fshesa me korrent mund të përdoret për të fshirë dhe nxjerrë materialet e mëposhtme:

- Pluhurat me vlerë kufi ekspozimi > 1 mg/m3

Parimisht, fshesa me korrent nuk duhet të përdoret në dhoma ku ka rrezik shpërthimi.

Për të siguruar performancë optimale të thithjes, gjithmonë duhet ta çmbështillni plotësisht zorrën e thithjes (29) nga pjesa e sipërme e fshesës me korrent (12).

## Rregulloni fuqinë e thithjes

Me rregullatorin e fuqisë së thithjes (9) ju mund të rregulloni vazhdimisht fuqinë e thithjes.

Rregulloni rregullatorin e fuqisë së thithjes (9) për aplikime me shumë zhvillim pluhuri deri në fuqinë maksimale të thithjes.

Rregulloni rregullatorin e fuqisë së thithjes (9) për aplikime me gjenerim të ulët pluhuri dhe për të rregulluar forcën e thithjes midis veglës së lidhur me energji dhe sipërfaqes së pjesës së punës (p.sh. gjatë bluarjes) në pozicionin për fuqinë e reduktuar të thithjes.

## Priza në fshesën me korrent

- Ju lutemi vini re ngarkesën e lejueshme të lidhjes së prizës në fshesë me korrent. Tejkalimi i ngarkesës maksimale të lejueshme të lidhur mund të çojë në mbingarkimin e fshesës me korrent. Siguresa mbrojtëse e motorit aktivizohet. Dërgojeni fshesën me korrent në një qendër të autorizuar shërbimi ndaj klientit Bosch.

Sapo spina elektrike e fshesës me korrent të futet në prizë dhe çelësi kryesor të jetë në pozicionin 1, priza e veglës elektrike (4) ndizet. Mund të përdoret si lidhje e jashtme e energjisë në fshesë me korrent, p.sh. kur punoni me sisteme thithëse. Në pozicionin 1+ aktivizohet sistemi automatik i ndezjes/ndalimit të fshesës me korrent. Fshesa me korrent mund të ndizet nga distanca duke përdorur veglën elektrike të lidhur.