# Apkope un tīrīšana

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas pirms vakuumsūcēja apkalpošanas, tīrīšanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

- Lai vakuumsūcējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pie‌vēršot ventilācijas atverēm.

Ja nepieciešams nomainīt instrumenta elektrokabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai pilnvarotā Bosch elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tikai tā ir iespējams saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.

- Veicot putekļu savācēja apkalpošanu un tīrīšanu, nēsājiet putekļu aizsargmasku.

Laiku pa laikam notīriet vakuumsūcēja korpusu ar mitru audumu.

- Netīriet vakuumsūcēju ar saspiestu gaisu. Filtrs vai citi komponenti var tikt bojāti.

Vismaz reizi gadā ražotājam vai apmācītai personai jāveic vakuumsūcēja tehniskā pārbaude (piem., jāpārbauda, vai filtrs nav bojāts, vai vakuumsūcējs ir hermētisks un vai kontroles ierīces darbojas pareizi).

##

- Uzskatiet visas detaļas, kas var būt nonākušas saskarē ar veselībai kaitīgām vielām, par piesārņotām.
- Pirms vakuumsūcēja aiznešanas prom no vietas, kur atradās veselībai bīstamās vielas, rūpīgi nosūciet, noslaukiet vai izolējiet vakuumsūcēja ārējo virsmu.
- Tīriet, demontējiet un apkopiet vakuumsūcēju tikai tad, ja tas ir iespējams bez bīstamības jums un citām personām. Veicot apkopi un tīrīšanu, valkājiet individuālos aizsarglīdzekļus. Veiciet darbus labi vēdinātā telpā.
- Pirms izjaukšanas vispirms notīriet vakuumsūcēja ārējo virsmu.
- Visas vakuumsūcēja daļas, kuras nevar pienācīgi iztīrīt, izmetiet, pirms tam ievietojot necaurlaidīgos maisiņos. Ievērojiet spēkā esošos noteikumus par šādu atkritumu utilizāciju.
- Pēc darbu pabeigšanas notīriet apkopes zonu.

##

Laiku pa laikam iztīriet tvertni (1), lietojot tirdzniecībā pieejamu neabrazīvu tīrīšanas līdzekli, un tad ļaujiet tai izžūt.

##

- Atverot filtra pārsegu, satveriet aizvēršanas cilpu un uzmanieties, lai atvērtais filtra pārsegs iegultos vertikālajā pozīcijā. Filtra pārsega nokrišanas gadījumā pastāv ievainojumu risks.

Uzsūkšanas jauda ir atkarīga no filtra stāvokļa. Tāpēc regulāri tīriet filtru.

Nekavējoties nomainiet bojāto plakano aploču filtru (34).

- Pavelciet bloķēšanas ieliktni (26) un pagrieziet filtra vāku (43) uz augšu, līdz tas fiksējas vertikālā stāvoklī.
- Satveriet plakano ieloču filtru (34) aiz atlocēm un izņemiet, pārvietojot augšup.
- Putekļus un netīrumus, kas uzkrājas, noņemot plakano plisēto filtru (34) no tvertnes malas, notīriet ar mitru drānu (1).
- Plakano ieloču filtru var izskalot zem tekoša ūdens.
- Ievietojiet jaunu vai iztīrītu plakano ieloču filtru (34), sekojot, lai tas pareizi un cieši piegultu apmalēm.
- Aizveriet filtra vāku (43), tā, lai dzirdētu, ka tas saslēdzas savā vietā.

##

- Priekšfiltru nedrīkst tīrīt mitrā veidā.

- Lai atbloķētu priekšfiltru vāciņu, neturiet roku starp virzošo kronšteinu un vakuumsūcēju no augšas. Pretējā gadījumā varat saspiest roku.

Pavelciet vadotnes kronšteinu (42) uz augšu, līdz priekšfiltru vāks ir brīvi pieejams no aizmugures.

Nospiediet atbrīvošanas pogu (28) uz priekšfiltru vāka (27) un izņemiet to no priekšfiltru nodalījuma.

Noņemiet (44) priekšfiltru.

Notīriet priekšfiltra līstes ar mīkstu suku.

Ievietojiet priekšfiltru priekšfiltru vāciņā (27).

Ievietojiet priekšfiltru pārsegu (27) priekšfiltru nodalījumā un salokiet to.

##

Atvienojiet vakuumsūcēju no strāvas kontaktligzdas.

Noņemiet vuakuumsūcēja augšējo (12) galu.

Iztukšojiet tvertni (1).

Pārvietojiet pludiņu (46) vai viegli piesitiet tam, lai noņemtu netīrumus.

Notīriet pludiņu (46) ar vieglu drānu.

Ja nepieciešams, varat arī noņemt pludiņu. Lai to izdarītu, nospiediet slēdzeni (47) un noņemiet (46) pludiņu.

Notīriet magnētu (48) ar suku.

Nomainiet (46) pludiņu.

##

- Aptiniet elektrotīkla kabeli ap kabeļa turētāju (19).
- Ievietojiet piederumus paredzētajos turētājos.
- Aptiniet samontēto uzsūkšanas šļūteni (29) uzsūkšanas šļūtenes nodalījumā. Izvelciet abas vilkšanas siksnas (13) uz augšu un aizķeksējiet tās stiprinājuma atverēs.
- Uzspiediet konteineri L-BOXX uz stiprinājumiem (11).
- Noņemiet plastmasas maiu/vilnas filtra maisu, tiklīdz tas ir pilns.
- Vakuumsūcēju pārnēsājiet tikai ar rokturi (10).
- Novietojiet vakuumsūcēju sausā telpā ar līdzenu virsmu un nodrošiniet to pret neatļautu lietošanu.
- Lai nostiprinātu pagriežamos ritenīšus (17), ar kāju nospiediet pagriežamo ritenīšu bremzi (18).
- Lai vakuumsūcēju transportētu vieglāk un ērtāk mugurai, pilnībā iztukšojiet tvertni vai izmetiet pilnu plastmasas maisu/vilnas filtra maisu.
- Atbloķējiet ritentiņu bremzi, (18) lai stumtu vai vilktu vakuumsūcēju.
- Lai stumtu vai vilktu vakuumsūcēju, (42) izmantojiet tikai pagarināto vadības rokturi Vakuumsūcēju nedrīkst vilkt pāri pakāpieniem, izmantojot vadības stieni. Šim nolūkam jāizmanto pārnēsāšanas rokturis.
- Nesot putekļsūcēju augšup pa kāpnēm, pārliecinieties, ka tieši aiz jums nav citu cilvēku, ja putekļsūcējs negaidīti nokrīt.