# Punerea în funcţiune

- Atenţie la tensiunea din reţeaua de alimentare electrică! Tensiunea din reţeaua de alimentare cu energie electrică trebuie să corespundă cu datele de pe plăcuţa cu date tehnice a aspiratorului.

- Informaţi-vă cu privire la reglementările/legile în vigoare privitor la pulberile dăunătoare sănătăţii din ţara dumneavoastră.

Aspiratorul poate fi utilizat pentru aspirarea şi absorbţia următoarelor materiale:

- Pulberi cu un valoare limită de expunere > 1 mg/m3

În principiu, nu este permisă utilizarea aspiratorului în spaţii cu pericol de explozie.

Pentru a asigura o putere de aspirare optimă, trebuie să derulaţi întotdeauna complet furtunul de aspirare (29) de pe partea superioară a aspiratorului (12).

## Reglarea puterii de aspirare

Poţi regla progresiv puterea de aspirare prin intermediul regulatorul puterii de aspirare (9).

Pentru aplicaţii cu producere masivă de praf, reglează regulatorul puterii de aspirare (9) la puterea maximă de aspirare.

Pentru aplicaţii de lucru cu producere redusă de praf şi pentru a regla forţa de aspirare dintre scula electrică conectată şi suprafaţa piesei de prelucrat (de exemplu, în timpul şlefuirii), reglează regulatorul puterii de aspirare (9) în poziţia pentru o putere de aspirare redusă.

## Priza de la aspirator

- Ţine cont de puterea de conectare admisă a prizei de la aspirator. Depăşirea puterii racordate maxime admise poate duce la suprasolicitarea aspiratorului. Siguranţa de protecţie a motorului se declanşează. Trimite aspiratorul la un centru de service autorizat Bosch.

Imediat ce fişa de reţea a aspiratorului este introdusă în priză şi întrerupătorul general se află în poziţia 1, priza pentru sculele electrice (4) se află sub tensiune. Aceasta poate fi utilizată ca racord de curent extern al aspiratorului, de exemplu, în timpul lucrului cu sisteme de aspirare. În poziţia 1+, sistemul de pornire/oprire automată a aspiratorului este activat. Aspiratorul poate fi pornit de la distanţă prin intermediul sculei electrice conectate.