# Tørrsuging

## Oppsuging av støv som har satt seg fast

For å slå på støvsugeren dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 1.

For å slå av støvsugeren dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 0.

## Oppsamling av støv fra elektroverktøy under drift (se bilde L)

- Luftutskiftingshastigheten i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingsluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.

En stikkontakt for elektroverktøy (4) er integrert i støvsugeren. Du kan koble et eksternt elektroverktøy til denne stikkontakten. Vær oppmerksom på den maksimalt tillatte tilkoblingseffekten til elektroverktøyet.

Monter kombi-støvsugeradapteren (25) (se bilde B).

Sett kombi-støvsugeradapteren (25) i avsugsstussen til elektroverktøy.

For å slå på start/stopp-automatikken til støvsugeren dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 1+.

For å bruke støvsugeren slår du på elektroverktøyet som er koblet til stikkontakten (4). Støvsugeren starter automatisk.

Slå av elektroverktøyet for å avslutte støvsugingen.
Utkoblingsforsinkelsen til start/stopp-automatikken varer i opptil 15 s, slik at støvet som er igjen i sugeslangen suges ut.

For å slå av støvsugeren dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 0.

### Bruke avsugssystemet (tilbehør)

Koble avsugssystemet til sugeslangen (29).

For å suge opp støv via avsugssystemet dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 1.

Hold avsugssystemet inntil veggen, og slå på elektroverktøyet. Undertrykket som oppstår sørger for at avsugssystemet festes automatisk.

Slå av elektroverktøyet, og fjern avsugssystemet forsiktig fra veggen.

For å slå av støvsugeren dreier du hovedbryteren (2) til stillingen 0.