# Tekniske data

Våd-/tørstøvsuger |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Nominel optagen effekt | W | 1200 | 1200
Frekvens | Hz | 50-60 | 60
Beholdervolumen (brutto) | l | 40 | 40
Nettovolumen (tør) | l | 28 | 26
Nettovolumen (væske) | l | 20 | 18
UndertrykA) |
Støvsuger | hPa | 200 | 180
Turbine | hPa | 230 | 200
GennemstrømningsmængdeA) |
Støvsuger | l/s m3/t | 28 100,8 | 26 93,6
Turbine | l/s m3/t | 71,5 257 | 70 252
Støvklasse |  | L | L
VægtB) | kg | 14,0 | 14,5
Beskyttelsesklasse |  | /I | /I
Kapslingsklasse |  | IPX4 | IPX4

A)

  Målt med en sugeslange Ø 28 mm og 4 m længde

B)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Oplysningerne gælder for de angivne nominelle spændinger. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.

## Stik på støvsuger

Tilladt tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Nominel spænding | maksimal ydelse | minimal ydelse
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Angivelse af den tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.
Værdierne kan afvige ved andre landespecifikke modeller. Vær opmærksom på angivelserne på støvsugerstikket.