# Поддържане и почистване

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

- За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните й отвори чисти.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch, за да се запази нивото на безопасност на Bosch електроинструмента.

- При техническо обслужване и почистване на прахосмукачката работете с дихателна маска.

Периодично почиствайте корпуса на прахосмукачката с влажна кърпа.

- Не почиствайте прахосмукачката със сгъстен въздух. Филтърът или други компоненти могат да се повредят.

Най-малко веднъж годишно трябва да се извършва техническа проверка на прахосмукачката от производителя или инструктирано лице (напр. проверка на филтър за повреди, прахосмукачка за уплътненост и контролни съоръжения за безупречна функция).

##

- Разглеждайте всички части, които могат да са влезли в контакт с вредни за здравето вещества, като замърсени.
- Изсмучете, избършете или уплътнете външната част на прахосмукачката основно, преди да я изваждате от зоната с опасни за здравето вещества.
- Почиствайте, демонтирайте и ремонтирайте прахосмукачката само когато това е възможно без опасност за Вас и другите хора. Носете при поддръжката и почистването лично защитно оборудване. Извършвайте дейностите в добре проветрено помещение.
- Почиствайте първо външната част на прахосмукачката, преди да я демонтирате.
- Изхвърляйте всички части на прахосмукачката, които не могат да се почистят задоволително, в непропускливи торби. При това спазвайте валидните разпоредби за изхвърляне на подобни отпадъци.
- Почиствайте след приключване на дейностите областта на поддръжка.

##

Периодично измивайте контейнера (1) с обикновен почистващ препарат, в който няма твърди частици и го оставяйте да изсъхне.

##

- Когато отваряте капака на филтъра, хванете фиксатора и се уверете, че отвореният капак на филтъра се заключва във вертикално положение. Съществува опасност от нараняване, ако капакът на филтъра падне.

Мощността на засмукване зависи от състоянието на филтъра. Ето защо редовно почиствайте филтъра.

Заменяйте незабавно повредения плосък филтър (34).

- Изтеглете за затварящото въже (26) и завъртете капака на филтъра (43) нагоре, докато не се фиксира в отвесна позиция.
- Захванете плоския филтър (34) за дръжките и го извадете нагоре.
- Отстранете праха и мръсотията, които са паднали при свалянето на плоския филтър (34), с мокра кърпа от ръба на контейнера (1).
- Плоският нагънат филтър може да се мие под течаща вода.
- Поставете новия, респ. почистения плосък филтър (34) и при това внимавайте да попадне правилно в гнездото си.
- Затворете капака на филтъра (43), така че да прищрака.

##

- Предфилтърът не бива да се почиства мокро.

- Не хващайте отгоре между водещата скоба и прахосмукачката, за да отключите капака на предфилтъра. В противен случай можете да си прищипете ръката.

Изтеглете водещата скоба (42) нагоре докато капакът на предфилтъра не е достъпен свободно отзад.

Натиснете бутона за отключване (28) на капака на предфилтъра (27) и го извадете от отделението на предфилтъра.

Извадете предфилтъра (44).

Почистете ламелите на предфилтъра с мека четка.

Поставете предфилтъра в капака на предфилтъра (27).

Поставете капака на предфилтъра (27) в отделението на предфилтъра и го затворете.

##

Изключете щепсела на прахосмукачката от контакта.

Свалете горната част на прахосмукачката (12).

Изпразнете контейнера (1).

Преместете поплавъка (46), респ. го почукайте лекичко, за да отстраните мръсотията.

Почистете поплавъка (46) с мека кърпа.

При нужда можете да свалите поплавъка. За целта натиснете заключването (47) и извадете поплавъка (46).

Почистете магнита (48) с четка.

Отново поставете поплавъка (46).

##

- Навийте захранващия кабел на държача (19).
- Пъхнете принадлежността в предвидените за това стойки.
- Намотайте монтирания шланг на прахосмукачката (29) в отделението за шланга. Изтеглете двете ленти (13) нагоре и ги закачете в отворите за закрепване.
- Притиснете L-BOXX върху присъединяванията (11).
- Извадете пластмасовата торба/торбата с филтър от флис, когато се напълни.
- При пренасяне дръжте прахосмукачката само за ръкохватката (10).
- Поставете прахосмукачката в сухо помещение с равен под и я обезопасете срещу неоторизирана употреба.
- За фиксиране на управляващите колелца (17) натиснете надолу спирачката на управляващите колелца (18).
- За по-лесно и щадящо гърба транспортиране на прахосмукачката изпразвайте контейнера напълно, респ. изхвърляйте пълната пластмасова торба/торбата с филтър от флис.
- Отключете спирачката на управляващите колелца (18) за бутане или теглене на прахосмукачката.
- Използвайте само изкараната водеща скоба (42) за бутане или теглене на прахосмукачката. По стълби прахосмукачката не бива да се тегли с водещата скоба. За целта трябва да се използва дръжката за носене.
- Внимавайте за това, при носене на прахосмукачката по стълби директно зад Вас да няма хора, в случай че прахосмукачката неочаквано падне.