# Технические данные

Пылесос для влажной/сухой уборки |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Артикул ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 1200 | 1200
Частота | Гц | 50–60 | 60
Объем контейнера (брутто) | л | 40 | 40
Объем нетто (сухая уборка) | л | 28 | 26
Объем нетто (сбор жидкостей) | л | 20 | 18
РазрежениеA) |
Пылесос | гПа | 200 | 180
Турбина | гПа | 230 | 200
Пропускная способностьA) |
Пылесос | л/с м3/ч | 28 100,8 | 26 93,6
Турбина | л/с м3/ч | 71,5 257 | 70 252
Класс пыли |  | L | L
ВесB) | кг | 14,0 | 14,5
Класс защиты |  | /I | /I
Степень защиты |  | IPX4 | IPX4

A)

  измерено при шланге отсоса Ø 28 мм с длиной 4 м

B)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Данные действительны при указанных значениях номинального напряжения. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.

## Розетка на пылесосе

Допустимая потребляемая мощность подключенного электроинструмента
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Номинальное напряжение | Максимальная мощность | Минимальная мощность
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 0K0‎ | 220−230 В | 2100 Вт | 100 Вт
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 В | 1660 Вт | 100 Вт
‎... 0H0‎ | 220 В | 1000 Вт | 100 Вт
‎... 030‎ | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 В | 705 Вт | 100 Вт
‎... 0C0‎ | 115 В | 525 Вт | 100 Вт
‎... 060‎ | 110 В | 560 Вт | 100 Вт

Указание максимально допустимой общей потребляемой мощности подключенного электроинструмента.
Для других моделей в специфическом исполнении для конкретной страны эти данные могут отличаться. Пожалуйста, соблюдайте данные на розетке пылесоса.