# Az üzemzavarok elhárítása

- Ha egy üzemzavar (például szűrőtörés) lép fel, a porszívót azonnal ki kell kapcsolni. Az ismételt üzembevétel előtt az üzemzavart meg kell szüntetni.

Probléma | Elhárítás
--- | ---
A szívóturbina nem indul el. | Ellenőrizze a hálózati kábelt, a hálózati csatlakozódugót, a biztosítékot, a csatlakozóaljzatot és a töltésiszint-érzékelőket (45).
A főkapcsoló (2) „Start/stop automatika” állásban van. Állítsa a főkapcsolót (2) a „Porszívás” jelre, illetve kapcsolja be a csatlakozóaljzathoz (4) csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot.
A szívóturbina kikapcsol. | Nedves porszívózáskor lassan és egyszerre villog az A és az M LED-kijelző. Ürítse ki a tartályt (1).
Száraz porszívózásnál gyorsan és egyszerre villog az A és az M LED-kijelző: aktiválódott a porszívón levő csatlakozóaljzat túlterhelés elleni védelme. Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.
A porszívó kikapcsol. | A porszívó túlterhelődött a rajta levő csatlakozóaljzat maximális feszültségének túllépése miatt: kioldott a motorvédő biztosíték. Küldje el a porszívót egy feljogosított Bosch vevőszolgálathoz.
A szívóturbina a tartály kiürítése után nem indul újra. | Kapcsolja ki a porszívót, és várjon 5 s-ot, 5 s után kapcsolja be újra.
Tisztítsa meg egy kefével (45) a töltésiszint-érzékelőket, valamint a töltésiszint-érzékelők (45) közötti részt.
Csökken a szívóerő. | Szüntesse meg a szívófej, a szívócső, a szívótömlő (29) vagy a harmonikaszűrő (34) eltömődését.
Cserélje ki a műanyag zsákot (32)/flíz szűrőzsákot (40).
Pattintsa helyesen be a szűrő fedelét (43).
Tegye fel helyesen a porszívó felső részét (12), és zárja a zárakat (15).
Cserélje ki a harmonikaszűrőt (34).
Az elszívás során por lép ki | Ellenőrizze a harmonikaszűrő (34) megfelelő behelyezését.
Cserélje ki a harmonikaszűrőt (34).
A kikapcsoló automatika (nedves porszívózás) nem reagál. | Tisztítsa meg kefével a töltésiszint-érzékelőket (45), valamint a töltésiszint-érzékelők (45) közötti részt.
Folyamatosan ellenőrizze a töltési szintet.
Nem működik az automatikus szűrőtisztítás. | A manuális szűrőtisztítás gomb (7) megnyomásával váltson manuális üzemmódra. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy feljogosított Bosch vevőszolgálathoz.
Nem indítható el a kézi szűrőtisztítás. | Aktiválódott a porszívó túlmelegedés elleni védelme. A manuális szűrőtisztítás gombjának (7) egymás után 10-szeri megnyomása aktiválta a túlmelegedés elleni védelmet. A túlmelegedés elleni védelem 20 s után automatikusan kikapcsol . A manuális szűrőtisztítás gombjának (7) egymás után 30-szori megnyomása aktiválta a túlmelegedés elleni védelmet. A túlmelegedés elleni védelem 4 perc után automatikusan kikapcsol . Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy feljogosított Bosch vevőszolgálathoz.
Nem kapcsol be az automatikus szűrőtisztítás. | Lépjen kapcsolatba egy feljogosított Bosch ügyfélszolgálattal.