# Eliminação de falhas

- Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.

Problema | Solução
--- | ---
A turbina de aspiração não arranca. | Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, a proteção, a tomada e os sensores do nível de enchimento (45).
O interruptor principal (2) encontra-se em "Sistema start/stop automático". Colocar o interruptor principal (2) no símbolo "Aspirar" ou ligar a ferramenta elétrica conectada à tomada (4).
A turbina de aspiração desliga-se. | Na aspiração de líquidos os indicadores LED A e M piscam lentamente e em simultâneo. Esvaziar o recipiente (1).
Na aspiração a seco os indicadores LED A e M piscam rapidamente e em simultâneo: a proteção contra sobrecarga da tomada no aspirador está ativada. Desligar a ferramenta elétrica.
O aspirador desliga-se. | Sobrecarga do aspirador quando a tensão máxima da tomada no aspirador é excedida: o fusível de proteção do motor dispara. Envie o aspirador para um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
A turbina de aspiração não arranca depois de se esvaziar o recipiente. | Desligar o aspirador e esperar 5 s, após os 5 s voltar a ligar.
Limpar os sensores do nível de enchimento (45) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (45) com uma escova.
O poder de aspiração enfraquece. | Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, do tubo de aspiração, da mangueira de aspiração (29) ou do filtro de pregas (34).
Trocar o saco de plástico (32)/saco de filtro de velo (40).
Engatar corretamente a cobertura do filtro (43).
Colocar corretamente a parte superior do aspirador (12) e fechar os fechos (15).
Substituir o filtro de pregas (34).
Saída de pó ao aspirar | Verificar a montagem correta do filtro de pregas planas (34).
Substituir o filtro de pregas (34).
O dispositivo de desligamento automático (aspirar líquidos) não arranca. | Limpar os sensores do nível de enchimento (45) assim como o espaço intermédio dos sensores do nível de enchimento (45) com uma escova.
Verificar regularmente o nível de enchimento.
A limpeza automática do filtro não funciona. | Mude para o modo manual pressionando a tecla Limpeza manual do filtro (7). Se o problema persistir, dirija-se a um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
Não é possível ativar a limpeza manual do filtro. | A proteção contra sobreaquecimento do aspirador está ativada. A pressão 10 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 20 s. A pressão 30 vezes contínua da tecla Limpeza manual do filtro (7) ativou a proteção contra sobreaquecimento. A proteção contra sobreaquecimento é suprimida automaticamente após 4 min. Se o problema persistir, dirija-se a um posto de assistência técnica Bosch autorizado.
A limpeza automática do filtro não é ativada. | Entre em contacto com um posto de assistência técnica Bosch autorizado.