# Nedves porszívás

- Ne szívjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldószereket. Ne szívjon fel forró, égő vagy robbanásveszélyes porokat. Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben. A porok, gőzök vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

- A porszívót nem szabad vízszivattyúként használni. A porszívó levegő és víz keverékének felszívására szolgál.

Figyelem: Az áteresztési fokkal (L porosztály) követelmények teljesítése csak száraz elszívásra van bizonyítva.

##

Ürítse ki a tartályt (1), és távolítsa el a műanyag zsákot (32) vagy a flíz szűrőzsákot (40).

Ellenőrizze a töltésiszint-érzékelő (45) tisztaságát. Csak tiszta töltöttségiszint-érzékelő mellett lehetséges a porszívó automatikus kikapcsolása, ha a tartály megtelt. lásd A töltésiszint-érzékelő tisztítása (lásd Q−R ábra).

- Nedves porszívózás közben az automatikus szűrőtisztításnak kikapcsolva kell lennie.

Nyomja meg az automatikus szűrőtisztítás gombot (8) a manuális szűrőtisztítás lásd Manuális szűrőtisztítás aktiválásához. Az automatikus szűrőtisztítás így deaktiválódik és a LED-kijelző A (5) kialszik.

##

FIGYELMEZTETÉS

Azonnal kapcsolja ki a porszívót, ha abból hab vagy víz lép ki és ürítse ki a tartályt. A porszívó ellenkező esetben megrongálódhat.

A porszívó bekapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót (2) az 1 pozícióba.

A porszívó töltésiszint-kijelzőkkel (45) rendelkezik. A maximális töltési szint elérésekor a porszívó automatikusan kikapcsol és mindkét, A (5) és M (6) LED-kijelző másodpercenként 1-szer egyszerre villog. Az újraindulás elleni védelem aktiválódik és a porszívó egyszeri be-/kikapcsolásával deaktiválható.

Megjegyzés: Rendszeresen ellenőrizze a töltési szintet és időben ürítse ki a tartályt.

A porszívó kikapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót (2) a 0 pozícióba.

Fogja meg a tartályt (1) a hátsó fogantyúrésznél (21) és hajtsa előre a folyadék kiürítéséhez.

##

Minden nedves porszívózás után tisztítsa meg a töltésiszint-érzékelőt (45) lásd A töltésiszint-érzékelő tisztítása (lásd Q−R ábra).

A penészképződés megelőzésére egy nedves elszívás után:

- Vegye ki a (34) lapos redős szűrőt és szárítsa alaposan ki.
- Vegye le a porszívó (12) felső részét, nyissa fel a (43) szűrő fedelét és mindkettőt alaposan szárítsa ki.