# تركيب ممسك التوجيه القابل للإخراج (توابع) (انظر الصور J−K)

إرشاد: لا يمكن فك ممسك التوجيه القابل للإخراج. احرص أثناء التركيب على مراعاة المحاذاة الصحيحة لممسك التوجيه.

قم بمحاذاة ممسك التوجيه (42) قبل التركيب بمساعدة العلامة R (يمينًا) و L (يسارًا).

قم بتركيب ممسك التوجيه (42) في قضبان التوجيه (20).

اضغط ممسك التوجيه (42) إلى أسفل حتى خط المصد، إلى أن يثبت ممسك التوجيه.

اضغط على الزر الانضغاطي (41)، لتغيير طول ممسك التوجيه (42).