# ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง/เปียก |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
หมายเลขผลิตภัณฑ์ ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
กำลังไฟพิกัด | วัตต์ | 1200 | 1200
ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50–60 | 60
ปริมาตรถังบรรจุ (รวมทั้งหมด) | ลิตร | 40 | 40
ปริมาตรสุทธิ (แห้ง) | ลิตร | 28 | 26
ปริมาตรสุทธิ (ของเหลว) | ลิตร | 20 | 18
ความดันสุญญากาศA) |
เครื่องดูดฝุ่น | hPa | 200 | 180
เทอร์ไบน์ | hPa | 230 | 200
อัตราการไหลA) |
เครื่องดูดฝุ่น | ลิตร/วินาที ลูกบาศก์เมตร/ชม. | 28 100.8 | 26 93.6
เทอร์ไบน์ | ลิตร/วินาที ลูกบาศก์เมตร/ชม. | 71.5 257 | 70 252
ฝุ่นประเภท |  | L | L
น้ำหนักB) | กก. | 14.0 | 14.5
ระดับการป้องกัน |  | /I | /I
ประเภทการป้องกัน |  | IPX4 | IPX4

A)

  วัดด้วยท่อดูด Ø 28 มม. และความยาว 4 ม.

B)

  น้ำหนักโดยไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและไม่รวมปลั๊กไฟ

ข้อมูลนี้ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac

## เต้าเสียบที่เครื่องดูดฝุ่น

โหลดเชื่อมต่อที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | แรงดันไฟพิกัด | กำลังไฟฟ้าสูงสุด | กำลังไฟฟ้าต่ำสุด
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 0K0‎ | 220−230 โวลท์ | 2100 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 โวลท์ | 1660 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 0H0‎ | 220 โวลท์ | 1000 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 030‎ | 230 โวลท์ | 1100 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 โวลท์ | 705 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 0C0‎ | 115 โวลท์ | 525 วัตต์ | 100 วัตต์
‎... 060‎ | 110 โวลท์ | 560 วัตต์ | 100 วัตต์

ข้อมูลจำเพาะของภาระต่อเชื่อมที่อนุญาตของเครื่องมือไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
สำหรับรุ่นเฉพาะประเทศอื่นๆ ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างไป กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำบนเต้าเสียบของเครื่องดูดฝุ่น