# การคลิกล็อคกล่อง L‑Boxx (ดูภาพประกอบ I)

สำหรับการขนย้ายเครื่องดูดฝุ่นและการจัดเก็บอุปกรณ์เสริมของเครื่องดูดฝุ่นและ/หรือเครื่องมือไฟฟ้าแบบประหยัดพื้นที่ คุณสามารถใช้ระบบคลิกล็อคกล่อง L‑Boxx เข้ากับส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่นได้

ยึดท่อดูดเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น (ดูภาพประกอบ E)

คลิกกล่อง L‑Boxx ลงบนตัวยึด (11)

- ห้ามดูดฝุ่นในขณะที่ฝากล่อง L-Boxx คลิกเปิดอยู่ เนื่องจากน้ำหนักศูนย์กลางของเครื่องดูดฝุ่นจะถ่ายขึ้นด้านบน เครื่องดูดฝุ่นอาจพลิกคว่ำได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย

- ห้ามถือเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้มือจับของกล่อง L-Boxx ที่คลิกเปิดอยู่ เนื่องจากน้ำหนักของเครื่องดูดฝุ่นอาจมากเกินไปสำหรับมือจับของกล่อง L-Boxx ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการชำรุดเสียหาย