# Montagem

- Retire a ficha da tomada, antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

Montar acessórios de aspiração
Montar a mangueira de aspiração
Colocar/retirar o saco de plástico (aspirar a seco)
Colocar/retirar o saco de filtro de velo (aspirar a seco)
Engatar L-BOXX
Montar o estribo guia extraível (acessório)