# Isætning/udtagning af fleecefilterpose (tørsugning) (se billede G−H)

Ved tørsugning af stoffer i støvklasse L kan du anvende en fleecefilterpose (40) (tilbehør).

Hvis der opsuges stoffer uden eller med en eksponeringsgrænseværdi ≥ 1 mg/m3 (iht. støvklasse L), kan opsugning ske direkte i beholderen.

Bemærk! Sluk den automatiske filterrengøring, når du anvender fleecefilterposen se Automatisk/manuel filterrengøring (se billede M).

ADVARSEL

Støvsugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Sørg for, at tømnings- og vedligeholdelsesforløb, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, kun udføres af fagfolk. Egnet beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Brug ikke støvsugeren uden fuldstændigt og korrekt isat filtersystem. I modsat fald udsætter du dig for sundhedsrisici.

Åbn låsene (15), og tag støvsugeroverdelen (12) af.

Ved isætning skal du sætte fleecefilterposen (40) på fleecefilterposeholderen (39) og sætte fleecefilterposen (40) med fleecefilterposeholderen (39) i beholderen (1).

Ved udtagning skal du lukke åbningen på den fyldte fleecefilterpose ved at trække i låsen. Træk den lukkede fleecefilterpose (40) af fleecefilterposeholderen (39), og tag den af støvsugeren.

Sæt støvsugeroverdelen (12) på igen, og luk låsene (15) for at forbinde beholderen (1) med støvsugeroverdelen (12).