# Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi khô/ướt |  | GAS 400 A | GAS 400 A
--- | --- | --- | ---
Mã số máy ‎3 601 JM0 ...‎‎‎‎ |  | ‎... 020/... 0F0‎ ‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ ‎... 0K0‎ ‎... 0L0/... 070‎ ‎... 0H0‎ ‎... 030‎ | ‎... 0D0/... 0G0‎ ‎... 0C0‎ ‎... 060‎
Công suất vào danh định | W | 1200 | 1200
Chu kỳ | Hz | 50–60 | 60
Dung tích khoang chứa (tổng thể) | l | 40 | 40
Thể tích thực (khô) | l | 28 | 26
Thể tích thực (Chất lỏng) | l | 20 | 18
Chân khôngA) |
Máy hút bụi | hPa | 200 | 180
Tua bin | hPa | 230 | 200
Lưu lượngA) |
Máy hút bụi | l/s m3/h | 28 100,8 | 26 93,6
Tua bin | l/s m3/h | 71,5 257 | 70 252
Mức bụi |  | L | L
Trọng lượngB) | kg | 14,0 | 14,5
Cấp độ bảo vệ |  | /I | /I
Mức độ bảo vệ |  | IPX4 | IPX4

A)

  được đo với một cái ống hút Ø 28 mm và dài 4 m

B)

  Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn

Các thông số được áp dụng cho điện áp định mức đã chỉ định. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.

## Ổ cắm trên máy hút bụi

Công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối
‎3 601 JM0 …‎‎‎ | Điện thế danh định | Công suất tối đa | Công suất tối thiểu
--- | --- | --- | ---
‎... 020/... 0F0‎ | 230 V | 2100 W | 100 W
‎... 080/... 0E0/... 0N0‎ | 220 V | 2100 W | 100 W
‎... 0K0‎ | 220−230 V | 2100 W | 100 W
‎... 0L0/... 070‎ | 220−240 V | 1660 W | 100 W
‎... 0H0‎ | 220 V | 1000 W | 100 W
‎... 030‎ | 230 V | 1100 W | 100 W
‎... 0D0/... 0G0‎ | 127 V | 705 W | 100 W
‎... 0C0‎ | 115 V | 525 W | 100 W
‎... 060‎ | 110 V | 560 W | 100 W

Chỉ số công suất nối cho phép của dụng cụ điện đã kết nối.
Đối với các model của từng quốc gia cụ thể, các giá trị này có thể sai lệch. Vui lòng chú ý các thông số trên ổ cắm của máy hút bụi.