# Функция автоматической/ручной очистки фильтра (см. рис. M)

## Автоматическая очистка фильтра

Указание: включение автоматической очистки фильтра при включении пылесоса установлено по умолчанию.

Светодиодный индикатор A (5) горит непрерывно.

При включенной автоматической очистке фильтра плоский складчатый фильтр (34) очищается двумя воздушными ударными волнами каждые 15 с (слышен пульсирующий шум).

При регулярном использовании функции очистки фильтра увеличивается срок его службы.

Для достижения оптимального срока службы фильтра выключайте автоматическую очистку фильтра только в исключительных случаях, например, при всасывании жидкостей.

## Функция ручной очистки фильтра

Нажмите кнопку включения/выключения ручной очистки фильтра (7) для активации ручной очистки фильтра. Плоский складчатый фильтр (34) очищается двумя воздушными ударными волнами. Светодиодный индикатор M (6) загорается белым светом на 2 с. Если светодиодный индикатор M (6) погас, можно активировать следующую воздушную ударную волну. Для этого снова нажмите кнопку включения/выключения ручной очистки фильтра (7).

Указание: при ручной очистке фильтра учитывайте, что интервал времени между нажатиями кнопки должен составлять 2−3 с. Многократное непрерывное нажатие кнопки включения/выключения ручной очистки фильтра (7) приводит к срабатыванию защиты пылесоса от перегрева. Защита от перегрева автоматически отключается через некоторое время см. Устранение неисправностей.

Чтобы выключить ручную очистку фильтра, нажмите кнопку включения/выключения автоматической очистки фильтра (8).

Загрязненный снаружи плоский складчатый фильтр обладает полной функциональностью. Ручная очистка фильтра путем его выхлопывания или продувки не только не требуется, но и может повредить фильтр.