# 습식 흡입

- 진공청소기를 통해 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 액체를 흡입해서는 안 됩니다. 고온의 발화된 분진 혹은 폭발성 분진을 흡입해서도 안 됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오. 분진, 증기 및 액체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

- 진공청소기를 워터 펌프 용도로 사용해서는 안 됩니다. 진공청소기는 공기 및 물 혼합물을 흡입하는 용도로 설계되었습니다.

지침: 투과율(분진 등급 L)에 대한 요구 조건은 건식 흡입용으로만 검증되었습니다.

##

용기 (1) 를 비우고 비닐백 (32) 또는 플리스 필터 봉투 (40) 를 제거하십시오.

주입 레벨 센서 (45) 의 오염 여부를 점검하십시오. 주입 레벨 센서가 깨끗한 상태일 때만 집진기 용기가 가득찰 때 이를 자동으로 차단시킬 수 있습니다 참조 주입 레벨 센서 청소하기(그림 Q−R 참조).

- 습식 흡입을 하는 동안에는 자동 필터 청소 기능이 비활성화되어 있습니다.

자동 필터 청소 (8) 버튼을 눌러 수동 필터 청소 기능을 활성화하십시오 참조 수동 필터 청소. 이와 동시에 자동 필터 청소 기능이 비활성화되고 LED 표시기 A (5) 가 사라집니다.

##

경고

거품 또는 물이 배출되는 즉시 진공청소기의 전원을 끄고 용기를 비우십시오. 진공청소기가 손상될 수 있습니다.

청소기를 켜려면, 메인 스위치 (2) 를 위치 1 로 돌리십시오.

청소기에는 주입 레벨 센서 (45) 가 장착되어 있습니다. 최대 레벨 높이가 되면, 청소기가 자동으로 꺼지고, 두 LED 표시기 A (5) 및 M (6) 이 초당 1회로 동시에 깜박입니다. 재시동 방지 기능이 활성화되면 청소기를 1회 켜기 및 끄기로 비활성화할 수 있습니다.

지침: 레벨을 정기적으로 확인하고 용기를 제때 비우십시오.

청소기를 끄려면, 메인 스위치 (2) 를 위치 0 으로 돌리십시오.

용기 (1) 뒤쪽 손잡이 부분 (21) 을 잡고 액체를 비울 때는 이 부분을 앞쪽으로 돌리십시오.

##

습식 흡입을 한 후에는 항상 주입 레벨 센서 (45) 참조 주입 레벨 센서 청소하기(그림 Q−R 참조) 를 청소하십시오.

습식 흡입 후 곰팡이 발생 방지를 위해:

- 필터 (34) 를 분리하여 마찬가지로 잘 건조시켜 줍니다.
- 진공청소기 상부 (12) 를 떼어내서 필터 커버 (43) 를 열고 두 가지 부품을 잘 건조시키십시오.