# Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60335‑2‑69.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell’aspiratore è tipicamente di 73 dB(A). Grado d’incertezza K = 2 dB. Il livello di rumorosità durante il lavoro può superare i valori indicati. Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali ah (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a EN 60335‑2‑69:
ah < 2,5 m/s2, K = 1,5 m/s2.