# การใส่/ถอดถุงพลาสติก (การดูดฝุ่นแห้ง) (ดูภาพประกอบ F)

เปิดตัวล็อคทั้งสองด้าน (15) แล้วถอดส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) ออก

สำหรับการดูดฝุ่นแห้ง ให้ใส่ถุงพลาสติก (32) เข้ากับถังบรรจุ (1)

วางถุงพลาสติก (32) ลงในถังบรรจุ (1) โดยจับช่องเปิดรับฝุ่นหันไปด้านบน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงพลาสติก (32) ได้วางทาบกับผนังด้านในถังบรรจุ (1) ทั้งหมด

พับส่วนที่เหลือของถุงพลาสติก (32) ไว้เหนือขอบถังบรรจุ (1) โดยตรวจดูให้แนวขอบถุงพลาสติกอยู่บนขอบของถังบรรจุ และช่องอากาศผ่าน (33) ยังคงอยู่ภายในถังบรรจุ

จัดวางส่วนบนของเครื่องดูดฝุ่น (12) กลับเข้าที่และปิดล็อคเครื่องดูดฝุ่นโดยใช้ตัวล็อค (15)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องดูดฝุ่นปิดล็อคแน่นแล้วเสมอ

ปิดล็อคถุงพลาสติกก่อนที่จะนำออกมา จับตัวถุงยกขึ้นพร้อมกัน แล้วใช้แถบรัดเพื่อผูกปากถุง