# Islak emme

- Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağ, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdirmeyin. Kızgın, yanıcı veya patlayıcı tozları emdirmeyin. Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştırmayın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

- Bu elektrikli süpürge su pompası olarak kullanılamaz. Bu elektrikli süpürge hava ve su karışımının emdirilmesi için tasarlanmıştır.

Bilgi: Geçirgenlik düzeyine dair gereksinimler (toz sınıfı L) kuru emiş içindir.

##

Hazneyi (1) boşaltın ve plastik torbayı (32) veya keçe filtre torbasını (40) çıkarın.

Seviye sensörünü (45) kirlenme açısından kontrol edin. Yalnızca temiz bir seviye sensörü, hazne dolduğunda elektrikli süpürgenin otomatik olarak kapanmasını sağlar Bakınız Seviye sensörünün temizlenmesi (bkz. resimler Q−R).

- Islak emme sırasında otomatik filtre temizliği devre dışı bırakılmalıdır.

Otomatik filtre temizleme tuşuna (8) basın ve manuel filtre temizliğini Bakınız Manuel filtre temizliği etkinleştirin. Otomatik filtre temizliği devre dışı bırakılır ve LED gösterge A (5) söner.

##

UYARI

Köpük veya su dışarı çıkacak olursa elektrikli süpürgeyi hemen kapatın ve hazneyi boşaltın. Aksi takdirde elektrikli süpürge hasar görebilir.

Elektrikli süpürgeyi açmak için, ana şalteri (2) ilgili 1 konumuna çevirin.

Elektrik süpürgesi dolum seviyesi sensörleriyle (45) donatılmıştır. Maksimum dolum seviyesine ulaşıldığında, elektrikli süpürge otomatik olarak kapanır ve LED gösterge A (5) ve M (6) saniyede 1 kez olacak şekilde aynı anda yanıp söner. Yeniden çalışma emniyeti etkinleştirilir ve elektrikli süpürge 1 kez açılıp kapatılarak devre dışı bırakılabilir.

Not: Dolum seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve hazneyi zamanında boşaltın.

Elektrikli süpürgeyi kapatmak için, ana şalteri (2) ilgili 0 konumuna çevirin.

Hazneyi (1) arka kavrama bölgesinden (21) tutun ve sıvıyı boşaltmak için ileri doğru çevirin.

##

Her ıslak emmeden sonra seviye sensörünü temizleyin (45) Bakınız Seviye sensörünün temizlenmesi (bkz. resimler Q−R).

Islak emdirmeden sonra küf oluşumunu önlemek için:

- Yassı katlanabilir filtreyi (34) çıkartın ve iyice kurumasını bekleyin.
- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (12) çıkarın, filtre kapağını (43) açın ve her ikisinin de iyice kurumasını bekleyin.