# Сборка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

Установка принадлежностей для пылеудаления
Монтаж шланга пылеудаления
Установка/извлечение пластикового мешка (сухая уборка)
Установка/извлечение фильтр-мешка из нетканого материала (сухое всасывание)
Установка кейса L-BOXX
Установка выдвижной направляющей скобы (принадлежность)