# Ištraukiamos kreipiamosios rankenos montavimas (papildoma įranga) (žr. J−K pav.)

Nuoroda: ištraukiamos kreipiamosios rankenos išmontuoti negalima. Montuodami kreipiamąją rankeną tinkamai ją nukreipkite.

Prieš montuodami, kreipiamąją rankeną (42) tinkamai nukreipkite pagal žymes R (dešinė) ir L (kairė).

Kreipiamąją rankeną (42) įstatykite į kreipiamuosius bėgelius (20).

Spauskite kreipiamąją rankeną (42) žemyn iki atraminės linijos, kol išgirsite, kad kreipiamoji rankena užsifiksavo .

Spauskite mygtuką (41), norėdami pakeisti kreipiamosios rankenos (42) ilgį.