# Loại bỏ trục trặc

- Nếu xảy ra sự cố (ví dụ như vỡ bộ lọc), máy hút bụi phải được tắt ngay lập tức. Trước khi khởi động lại, phải loại bỏ lỗi.

Vấn đề | Biện Pháp Sửa Chữa
--- | ---
Tuabin hút chưa khởi động. | Kiểm tra cáp nối điện nguồn, phích cắm điện nguồn, cầu chì, ổ cắm và cảm biến mức nạp (45).
Công tắc chính (2) ở vị trí „Hệ thống khởi động/dừng tự động“. Đặt công tắc chính (2) thành biểu tượng "Hút" hoặc cắm dụng cụ điện đã kết nối vào ổ cắm (4).
Tuabin hút tắt. | Khi hút ướt, các hiển thị LED A và M nhấp nháy chậm và đồng thời. Làm rỗng thùng chứa (1).
Khi hút khô, các hiển thị LED A và M nhấp nháy nhanh và đồng thời: Chống quá tải ổ cắm tại máy hút bụi được kích hoạt. Tắt dụng cụ điện.
Máy hút bụi tắt. | Máy hút bụi quá tải do vượt quá điện áp tối đa của ổ cắm trên máy hút bụi: Cầu chì bảo vệ động cơ được kích hoạt. Hãy gửi máy hút bụi đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền của Bosch.
Tuabin hút chưa khởi động lại sau khi làm rỗng thùng chứa. | Tắt máy hút bụi và chờ 5 s, sau 5 s hãy bật lại.
Làm sạch cảm biến mức nạp (45) cũng như khoảng trống của cảm biến mức nạp (45) bằng bàn chải.
Giảm lực hút. | Loại bỏ các chất tắc nghẽn từ vòi hút, ống hút cứng, ống hút mềm (29) hoặc bộ lọc gấp nếp phẳng (34).
Thay túi nhựa (32)/túi bộ lọc nỉ (40).
Gài chính xác nắp bộ lọc (43).
Đậy khít nắp trên cùng của máy hút bụi (12) và đóng các khóa (15).
Thay thế bộ lọc gấp nếp (34).
Phát thải bụi khi hút bụi | Kiểm tra việc lắp đặt bộ lọc gấp nếp phẳng (34) chính xác.
Thay thế bộ lọc gấp nếp (34).
Chế độ tự động tắt (Hút bụi ẩm) không phản hồi. | Làm sạch cảm biến mức nạp (45) cũng như khoảng trống của cảm biến mức nạp (45) bằng bàn chải.
Kiểm tra mức nạp đầy ngay lập tức.
Chế độ vệ sinh bộ lọc tự động không làm việc. | Chuyển sang chế độ thủ công bằng cách nhấn nút làm sạch bộ lọc thủ công (7). Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch.
Làm sạch bộ lọc thủ công không được kích hoạt. | Chống quá nhiệt máy hút bụi được kích hoạt. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (7) 10 lần sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau 20 s. Nhấn liên tục nút làm sạch bộ lọc thủ công (7) 30 lần sẽ kích hoạt chức năng chống quá nhiệt. Chống quá nhiệt bị hủy bỏ tự động sau 4 phút. Nếu sự cố vẫn tiếp tục, hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch.
Làm sạch bộ lọc tự động không được kích hoạt. | Hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch.