# Vliesfilterbeutel einsetzen/entnehmen (Trockensaugen) (siehe Bilder G−H)

Zum Trockensaugen von Stoffen entsprechend der Staubklasse L können Sie einen Vliesfilterbeutel (40) (Zubehör) einsetzen.

Sofern Stoffe ohne oder mit Expositions-Grenzwert ≥ 1 mg/m3 (entsprechend der Staubklasse L) gesaugt werden, kann direkt in den Behälter gesaugt werden.

Hinweis: Schalten Sie bei der Verwendung des Vliesfilterbeutels die automatische Filterreinigung aus siehe Automatische/manuelle Filterreinigung (siehe Bild M).

WARNUNG

Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammelbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige und sorgfältig eingesetzte Filtersystem. Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.

Öffnen Sie die Verschlüsse (15) und nehmen Sie das Saugeroberteil (12) ab.

Zum Einsetzen stecken Sie den Vliesfilterbeutel (40) auf den Vliesfilterbeutelhalter (39) und setzen Sie den Vliesfilterbeutel (40) mit dem Vliesfilterbeutelhalter (39) in den Behälter (1).

Zum Entnehmen verschließen Sie die Öffnung des vollen Vliesfilterbeutels durch Ziehen am Verschluss. Ziehen Sie den verschlossenen Vliesfilterbeutel (40) vom Vliesfilterbeutelhalter (39) ab und nehmen Sie ihn aus dem Sauger.

Setzen Sie das Saugeroberteil (12) wieder auf und verbinden Sie durch Schließen der Verschlüsse (15) den Behälter (1) mit dem Saugeroberteil (12).